**« Sous-catégorie “Accueil petite enfance - Administration et bureaux (Bureaux Standards)” »**

(**NAF** : Section N - Activités de service administratif et de soutien - **code 82.11Z**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composante CVC**  en kWh/m²/an | **Zones Géographiques** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H1a** | **H1b** | **H1c** | | **H2a** | **H2b** | **H2c** | | | **H2d** | **H3** | **Guadeloupe** | **Martinique** | **Guyane** | **Réunion** | **Mayotte** | |
| Altitude < 400 m  Référence 100 m | 57 | 66 | 62 | | 57 | 50 | 56 | | | 63 | 40 | 47 | 54 | 55 | 27 | 56 | |
| 400 m ≤ Altitude < 800 m  Référence 500 m | 68 | 77 | 71 | |  | 61 | 64 | | | 66 | 44 | 29 | 37 |  |  |  | |
| 800 m ≤ Altitude < 1200 m  Référence 900 m |  | 90 | 81 | |  |  | 75 | | | 68 | 54 |  |  |  | 28 |  | |
| 1200 m ≤ Altitude < 1600 m  Référence 1400 m |  | 125 | 115 | |  |  | 109 | | | 99 | 84 |  |  |  | 49 |  | |
| Altitude ≥ 1600 m  Référence 1700 m |  |  | 133 | |  |  | 117 | | | 107 | 92 |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Composante USE** |  | | | USE étalon = | | | | **50** | kWh/m²/an | | | **Part\_USE\_variable= 0,77** | | | | | |
| **Type d’indicateur d’intensité d’usage** | **Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti**  Valeur de référence associée à la USE étalon | | | | | | | | | | | **Indicateur d’intensité d’usage étalon** | | | | | |
| Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) **Nb\_h\_ouvrées** | | | | | | | | 3 120 | | | **Amplitude horaire annuelle** **étalon** (h ouvrées/an) **Nb\_h\_ouvréesétalon** | | | | | **3 120** |
| Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Surface de plancher par poste de travail (m²/poste) **Surf\_poste**  Taux d’occupation (%) **T\_occ** | | | | | | | | 18  70 | | | **Surface** **par poste étalon** (m²/poste) **Surf\_posteétalon**  **Taux d’occupation** **étalon** (%) **T\_occétalon** | | | | | **18**  **70** |
| Formule de modulation en fonction du volume d’activité | **USE modulé** (kWh/m²/an) = USE étalon x (**Nb\_h\_ouvrées**/ Nb\_h\_ouvréesétalon) x [Part\_USE\_variable x (**T\_occ /** T\_occétalon**)** x (Surf\_posteétalon / **Surf\_poste**) + (1-Part\_USE\_variable)] + 0,28 x CVC x (**Nb\_h\_ouvrées** - Nb\_h\_ouvréesétalon)/ Nb\_h\_ouvréesétalon | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota : **Nb\_h\_ouvréesétalon** à 3 120 h ouvrées/an correspond à 52 semaines ouvrées x 5 jours ouvrés x 12 h amplitude quotidienne

0,28xCVCx(**Nb\_h\_ouvrées -** Nb\_h\_ouvréesétalon )/ Nb\_h\_ouvréesétalon correspond à l’impact indirect sur la composante CVC du nombre d’heure ouvrées réelles par rapport à l’amplitude horaire étalon